**中通客车升降平台维修项目询价函**

**一、技术要求：**

1、设备型号：SJY1-12 ；维修数量 1台 ；

2、每台升降平台更换32根轴及64个轴套；

3、每台升降平台更换4个升降油缸；

4、更换平台24根支架

5、处理更换电机油箱及油泵；

6、调整平衡；

7、质保不少于一年；

8、施工单位承担配件费、人工费、运费、税费等各种费用；

**二、施工安全要求：**

1、所需工器具均由施工方自备；施工人员的劳保佩戴由施工方自己负责；

2、施工过程中，施工人员遵守中通客车有关管理制度；

3、施工过程中，不得吸烟，不得去施工区域外活动；

4、施工中所发生的一切安全由施工方负责。

**三、报价要求:**

**1、付款方式：**

施工完毕，验收合格，开具增值税专用发票当月挂账，次月电汇付全款

**2、联系人：**

招标要求：郝洪业0635-8322716

**3、投标时间：**

（1）、请投标方将询价函在2025年8月25日（周一）上午9点前发到我公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com；

（2）、请投标方将营业执照扫描件、近半年完税证明和投标保证金回执单在2025年8月24日（周日）下午17点前发到我公司专用邮箱haohongye200@163.com；

（3）、在规定时间内我公司邮箱未接到投标方电子标书和500元投标保证金视为自动放弃；

**4、报价：包含安装费、材料费、人工费、运费、税费等全部费用（限价30000元）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 不含税价（元） | 税金（元） | 含税价（元） |
| 1 | **升降平台维修项目** | 1 | 项 |  |  |  |

**四、报价须知：**

**1、投标单位注册资金不少于100万元。**

**2、开标后在满足要求的前提下以最低价确定中标单位。**

**3、投标单位必须加盖公司公章，未盖公章的报价为无效报价（发扫描件或照片）。**

**4、以下内容必须填写齐全。**

1. 项目周期： 天； **报价单位（章）**
2. 开具 %增值税专用发票； **联系人：**
3. 质保期 年, **联系电话：**

**日期：**